**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку контактных устройств УК28-1, УК48-4С, УК88-4С

**1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Поставляемые контактные устройства (далее КУ) должны быть новые. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные.

 В цену товара должны быть включены все расходы участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузки товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

 **2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА**

2.1 УК28-1 предназначены для подачи электрического режима на микросхемы в корпусах 4119.28-1 и 4119.28-3.

2.2 УК48-4С предназначены для подачи электрического режима на микросхемы в корпусах 5133.48.

2.3 УК88-4С предназначены для подачи электрического режима на микросхемы в корпусах 4235.88.

 2.4 КУ должны быть выполнены из диэлектрических материалов и иметь рабочий диапазон температур (-60…+150)°С.

2.5 Посадочные места КУ – аналогов должны быть идентичны посадочным местам соответствующих КУ производства АО «Лтава».

 **3 ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Количество | Сроки выполнения | Примечание |
| УК28-1 (или аналог) | 406 шт. | 16-20 недель | Допускается замена аналогично посадочному месту соответсвующего КУ |
| УК48-4С (или аналог) | 255 шт. | 16-20 недель | Допускается замена аналогично посадочному месту соответсвующего КУ |
| УК88-4С (или аналог) | 70 шт. | 16-20 недель | Допускается замена аналогично посадочному месту соответсвующего КУ |

**4 ОБЪЁМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

 При первом внешнем осмотре должно быть установлено:

 - отсутствие повреждений и соответствие внешнего вида требованиям документации фирмы – изготовителя;

 - комплектность и соответствие маркировки данным, указанным в документации фирмы – изготовителя.

 Гарантированное количество загрузок не менее 10000.

 В период действия гарантийных обязательств поставщик за счёт собственных средств производит замену неработающих частей КУ.

 Срок действия гарантийных обязательств – 1 (один) год.

Директор по качеству П.Л. Пармон