|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к Тех. заданию | | | | | | | | | | |
| Ведомость объемов работ по ремонту помещений в осях А-Г/12-20 на 3 производственном этаже в здании АО «НИИЭТ» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | №п/п | | Наименование материала | | Ед.изм. | | Кол-во |
|
| Помещение коридора 3-го этажа в осях 12-26/Б-В общей площадью 270 м2 | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 159,05 |  |  | |  | |  | |
| 2 | Пропиливание ЦСП по периметру коридора | м/п | 159,05 |  |  | |  | |  | |
| Стены в осях 12-20/Б-В | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой (устройство дверного проема) | м2 | 2,20 |  |  | |  | |  | |
| 2 | Демонтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 2,20 |  |  | |  | |  | |
| 3 | Обрамление проемов металлическим уголком 50х50 мм | м/п | 2,40 | 3.1 | Уголок металлический 50\*50\*5 | | м/п | | 2,4 | |
| 4 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 6,12 | 4.1 | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 2 | |
|  |  |  |  | 4.2 | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 2 | |
|  |  |  |  | 4.3 | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 4 | |
|  |  |  |  | 4.4 | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 24 | |
|  |  |  |  | 4.5 | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 80 | |
|  |  |  |  | 4.6 | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 13 | |
|  |  |  |  | 4.7 | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 13 | |
|  |  |  |  | 4.8 | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 0,15 | |
|  |  |  |  | 4.9 | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 2 | |
| 5 | Расшивка и ремонт трещин | м/п | 20,00 | 5.1 | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 22 | |
|  |  |  |  | 5.2 | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 3 | |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг | м2 | 270 |  |  | |  | |  | |
| Вентиляция | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспыливание магистральных воздуховодов | м2 | 400,00 |  |  | |  | |  | |
| 2 | Теплоизоляция магистральных воздуховодов | м2 | 400,00 | 2.1 | Утеплитель "Пенофол 2000", С-05, самоклеящийся | | м2 | | 400,0 | |
|  |  |  |  | 2.2 | Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАМС 50мм х 50м | | шт | | 10,0 | |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,8 |  |  | |  | |  | |
| 2 | Металлолом | тн | 0,05 |  |  | |  | |  | |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д. | шт | 1 |  |  | |  | |  | |
| Помещение 329 общей площадью 46,6 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 27,06 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 46,6 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 46,6 | 3.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 9,2 |
|  |  |  |  | 3.2 | | Линолеум коммерческий шириной 2,5 м | | м/п | | 9,2 |
|  |  |  |  | 3.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 9,2 |
|  |  |  |  | 3.4 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 1,1 |
| 4 | Монтаж плинтуса | м/п | 27,06 | 4.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 28,4 |
|  |  |  |  | 4.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 80 |
|  |  |  |  | 4.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 15 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки (дефектные участки над окнами) | м2 | 2,04 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Оштукатуривание стен (дефектные участки над окнами) | м2 | 2,04 | 2.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 51 |
| 3 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 93,67 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,3 |
| 4 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 93,67 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 5 |
| 5 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 93,67 |  | |  | |  | |  |
| 6 | Окраска стен за два раза | м2 | 93,67 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 7 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 32,35 | 7.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 8 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 32,35 | 8.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,7 |
| 9 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 32,35 |  | |  | |  | |  |
| 10 | Окраска стен за два раза | м/п | 32,35 | 10.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,3 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 46,6 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 23,3 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 23,3 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 23,3 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,2 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 69,9 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 69,9 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 46,6 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 46,6 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 3,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 331 общей площадью 55 м2 | | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки (дефектные участки вокруг окна, двери) | м2 | 5,09 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Оштукатуривание стен (дефектные участки вокруг окна, двери) | м2 | 5,09 | 2.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 127 |
| 3 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 127,21 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,8 |
| 4 | Шпатлевание стен за два раза (локальные участки) | м2 | 25,44 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1 |
| 5 | Шлифовка стен перед покраской (локальные участки) | м2 | 25,44 |  | |  | |  | |  |
| 6 | Окраска стен за два раза | м2 | 127,21 | 6.1 | | Краска хим. стойкая 14,5 кг | | шт | | 3 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,2 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 333 общей площадью 53,7 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 28,62 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 53,7 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 53,7 | 3.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 18,5 |
|  |  |  |  | 3.2 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 9,2 |
|  |  |  |  | 3.3 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 1,3 |
| 4 | Монтаж плинтуса | м/п | 27,72 | 4.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 29,1 |
|  |  |  |  | 4.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 83 |
|  |  |  |  | 4.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 15 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 1,89 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж перегородки из стеклоблоков | м2 | 1,89 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Обшивка стен секло магнезитовыми панелями по профильной планочной системе (включая обрамление колонн, ригелей, электрического шита, подход откосами к двери) | м2 | 117,92 | 3.1 | | Комплект НЕГОРЮЧИХ отделочных панелей с полимерным покрытием на основе стекло магнезитового листа "ЭКСКАПЛАТ тм НГ полимер на алюминиевой профильной планочной системе производства ЭСКАПЛАТ | | м2 | | 120,0 |
| 4 | Огрунтовка стен, за два раза (ниша под окном) | м/п | 6,48 | 4.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,1 |
| 5 | Шпатлевание стен за два раза (ниша под окном) | м/п | 6,48 | 5.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,1 |
| 6 | Шлифовка стен перед покраской (ниша под окном) | м/п | 6,48 |  | |  | |  | |  |
| 7 | Окраска стен за два раза (ниша под окном) | м/п | 6,48 | 7.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,1 |
| 8 | Монтаж декоративных экранов | шт | 2,00 | 8.1 | | Решетка радиаторная ERA 1200\*600 | | шт | | 2,0 |
| 9 | Устройство откосов из сэндвича панелей с монтажом стартовых и финишных направляющих | м/п | 24,24 | 9.1 | | Сэндвич-панель ТПЛ 9х1500х3000 | | шт | | 2,4 |
|  |  |  |  | 9.2 | | Профиль (L) начальный 10х26х34х3000 | | м | | 32 |
|  |  |  |  | 9.3 | | Профиль (F) конечный 10х60х3000 | | м | | 32 |
|  |  |  |  | 9.4 | | Клей пена в баллонах по 1000 мл | | шт | | 1 |
| Окна, двери | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 1.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| 2 | Наклеивание бронированной пленки на стеклопакеты | м2 | 9 | 2.1 | | Бронированная пленка | | м2 | | 9 |
| 3 | Монтаж вентиляционных решёток в подоконнике | шт | 2 | 3.1 | | Вентиляционная решетка алюминиевая окрашена в белый цвет, для подоконников | | шт | | 2 |
| 4 | Монтаж дверного блока из ПВХ конструкций (полотно 900х2000) | шт | 1 | 4.1 | | Дверной блок из ПВХ конструкций | | шт | | 1 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 53,7 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки | м2 | 80,6 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз | м2 | 80,6 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,1 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза | м2 | 80,6 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4,3 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз | м2 | 80,6 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,1 |
| 6 | Покраска потолка за 2 раз | м2 | 80,6 | 6.1 | | Краска хим. стойкая 14,5 кг | | шт | | 2 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж металлических направляющих за потолком | тн | 0,02 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Металлолом | тн | 0,025 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 322 общей площадью 36,4 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы (оставляем как есть) | | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 67,50 | 1.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,9 |
| 2 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 67,50 | 2.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4 |
| 3 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 67,50 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Окраска стен за два раза | м2 | 67,50 | 4.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 5 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 16,21 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,2 |
| 6 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 16,21 | 6.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,3 |
| 7 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 16,21 |  | |  | |  | |  |
| 8 | Окраска стен за два раза | м/п | 16,21 | 8.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,1 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 1.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| 2 | Монтаж москитных сеток | шт | 1 | 2.1 | | Москитные сетки по размеру створок | | шт | | 2 |
| 3 | Наклеивание бронированной пленки на стеклопакеты | м2 | 9 | 3.1 | | Бронированная пленка | | м2 | | 9 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 36,4 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 18,2 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 18,2 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 18,2 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,0 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 54,6 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,8 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 54,6 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 36,4 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 46,6 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 2,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,02 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д. | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 328 общей площадью 33,9 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 21,95 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 33,9 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 33,9 | 3.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 6,5 |
|  |  |  |  | 3.2 | | Линолеум коммерческий шириной 2,5 м | | м/п | | 6,5 |
|  |  |  |  | 3.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 6,5 |
|  |  |  |  | 3.4 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 0,8 |
| 4 | Монтаж плинтуса | м/п | 21,95 | 4.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 23,0 |
|  |  |  |  | 4.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 39 |
|  |  |  |  | 4.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 35 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 37,14 | 1.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 12 |
|  |  |  |  | 1.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 14 |
|  |  |  |  | 1.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 25 |
|  |  |  |  | 1.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 149 |
|  |  |  |  | 1.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 483 |
|  |  |  |  | 1.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 82 |
|  |  |  |  | 1.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 82 |
|  |  |  |  | 1.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 0,91 |
|  |  |  |  | 1.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 11 |
| 2 | Зачистка шпаклевки, стен под окнами | м2 | 5,00 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 66,46 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,9 |
| 4 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 66,46 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4 |
| 5 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 66,46 |  | |  | |  | |  |
| 6 | Окраска стен за два раза | м2 | 66,46 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 5,69 | 7.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,24 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 7.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 7.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 7.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 29,61 |
|  |  |  |  | 7.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 7.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 8 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 39,09 | 8.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 9 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 39,09 | 9.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,8 |
| 10 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 39,09 |  | |  | |  | |  |
| 11 | Окраска стен за два раза | м/п | 39,09 | 11.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,3 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 37,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 18,6 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 18,7 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 18,7 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,0 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 56,0 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,8 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 56,0 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 37,3 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 38,0 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 2,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 330 общей площадью 53,8 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 32,17 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 53,8 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Обеспыливание пылесосом | м2 | 53,8 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа супер финишный основит ровилайн FC 49 толщиной слоя 0-5 мм | м2 | 53,8 | 4.1 | | Наливной пол основит ровилайн FC 49, в мешках по 20 кг | | шт | | 22 |
| 5 | Огрунтовка пола токопроводящей грунтовкой | м3 | 53,8 | 5.1 | | Грунт форба Forbo 041 Europrimer | | кг | | 8,1 |
| 6 | Проклеить медную ленту с шагом 1,5х1,5 м | м/п | 71,3 | 6.1 | | Медная лента Forbo 801 Eurostripe ЕС | | м/п | | 71,3 |
| 7 | Укладка антистатического линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 53,8 | 7.1 | | Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS или аналог | | м2 | | 59,2 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Токопроводящий клей типа Forbo 523 Eurocol Eurostar Tack EC | | кг | | 13,5 |
|  |  |  |  | 7.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 12,8 |
| 8 | Монтаж плинтуса | м/п | 31,77 | 8.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 33,4 |
|  |  |  |  | 8.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 89 |
|  |  |  |  | 8.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 23 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Зачистка шпаклевки, стен под окнами | м2 | 7,50 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 86,98 | 2.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,2 |
| 3 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 86,98 | 3.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 5 |
| 4 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 86,98 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Окраска стен за два раза | м2 | 86,98 | 5.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 6 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 5,69 | 6.1 | | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,24 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 6.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 29,61 |
|  |  |  |  | 6.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 7 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 38,05 | 7.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 8 | Шпатлевание стен и ригелей за два раза | м/п | 38,05 | 8.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,8 |
| 9 | Шлифовка стен и ригелей перед покраской | м/п | 38,05 |  | |  | |  | |  |
| 10 | Окраска стен и ригелей за два раза | м/п | 38,05 | 10.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,3 |
| 11 | Монтаж защитных отбойников из ЛДСП | м/п | 6,00 | 11.1 | | ЛДСП 300\*20 мм, длиной м/п | | м/п | | 6,0 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 30 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 30 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 30 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 18 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 18 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 53,8 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 26,9 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 26,9 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 26,9 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,4 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 80,7 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,1 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 80,7 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 53,8 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 53,8 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 3,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,5 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,002 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 330а общей площадью 22,4 м2 | | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 4,65 | 1.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 1 |
|  |  |  |  | 1.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 2 |
|  |  |  |  | 1.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 3 |
|  |  |  |  | 1.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 19 |
|  |  |  |  | 1.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 60 |
|  |  |  |  | 1.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 10 |
|  |  |  |  | 1.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 10 |
|  |  |  |  | 1.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 0,11 |
|  |  |  |  | 1.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 1 |
| 2 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 55,67 | 2.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,8 |
| 3 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 55,67 | 3.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 3 |
| 4 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 55,67 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Окраска стен за два раза | м2 | 55,67 | 5.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 6 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 5,69 | 6.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,24 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 6.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 29,61 |
|  |  |  |  | 6.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 7 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 22,39 | 7.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 8 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 22,39 | 8.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,5 |
| 9 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 22,39 |  | |  | |  | |  |
| 10 | Окраска стен за два раза | м/п | 22,39 | 10.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,2 |
| Окно (учтено в помещении 330) | | | | | | | | | | |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 22,4 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 12,3 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 11,2 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,2 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 11,2 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,6 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 33,7 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,5 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 33,7 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 22,4 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 23,0 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 1,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 332 общей площадью 36,6 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 22,88 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 36,6 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа супер финишный основит ровилайн FC 49 толщиной слоя 0-5 мм | м2 | 36,6 | 3.1 | | Наливной пол основит ровилайн FC 49, в мешках по 20 кг | | шт | | 15 |
| 4 | Огрунтовка пола токопроводящей грунтовкой | м3 | 36,6 | 4.1 | | Грунт форба Forbo 041 Europrimer | | кг | | 5,5 |
| 5 | Проклеить медную ленту с шагом 1,5х1,5 м | м/п | 60,5 | 5.1 | | Медная лента Forbo 801 Eurostripe ЕС | | м/п | | 60,5 |
| 6 | Укладка антистатического линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 36,6 | 6.1 | | Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS или аналог | | м2 | | 40,3 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Токопроводящий клей типа Forbo 523 Eurocol Eurostar Tack EC | | кг | | 9,2 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 6,5 |
| 7 | Монтаж плинтуса | м/п | 22,77 | 7.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 23,9 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 65 |
|  |  |  |  | 7.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 15 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Зачистка шпаклевки, стен под окнами | м2 | 5,00 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 66,80 | 2.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,9 |
| 3 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 66,80 | 3.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4 |
| 4 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 66,80 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Окраска стен за два раза | м2 | 66,80 | 5.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 6 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 5,68 | 6.1 | | ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,24 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 6.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 29,53 |
|  |  |  |  | 6.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 7 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 22,38 | 7.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 8 | Шпатлевание стен и ригелей за два раза | м/п | 22,38 | 8.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,5 |
| 9 | Шлифовка стен и ригелей перед покраской | м/п | 22,38 |  | |  | |  | |  |
| 10 | Окраска стен и ригелей за два раза | м/п | 22,38 | 10.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,2 |
| 11 | Монтаж защитных отбойников из ЛДСП | м/п | 6,00 | 11.1 | | ЛДСП 300\*20 мм, длиной м/п | | м/п | | 6,0 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 36,9 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 18,5 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 18,5 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,3 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 18,5 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,0 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 55,4 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,8 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 55,4 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 36,9 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 36,9 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 2,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,5 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,002 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещения 335, 335а общей площадью 52,5 м2 | | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой (ниша под экраны на радиаторы отопления) | м2 | 6,00 | 1.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 2 |
|  |  |  |  | 1.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 2 |
|  |  |  |  | 1.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 4 |
|  |  |  |  | 1.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 24 |
|  |  |  |  | 1.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 78 |
|  |  |  |  | 1.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 13 |
|  |  |  |  | 1.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 13 |
|  |  |  |  | 1.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 0,15 |
|  |  |  |  | 1.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 2 |
| 2 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 83,11 | 2.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,2 |
| 3 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 83,11 | 3.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4 |
| 4 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 83,11 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Окраска стен за два раза | м2 | 83,11 | 5.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 6 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 10,93 | 6.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,46 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 6.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 56,84 |
|  |  |  |  | 6.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 6.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 7 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 32,18 | 7.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 8 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 32,18 | 8.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 0,7 |
| 9 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 32,18 |  | |  | |  | |  |
| 10 | Окраска стен за два раза | м/п | 32,18 | 10.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,3 |
| 11 | Монтаж декоративных экранов | шт | 2,00 | 11.1 | | Решетка радиаторная ERA 1200\*600 | | шт | | 2,0 |
| Окно | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж вентиляционных решёток в подоконнике | шт | 2 | 1.1 | | Вентиляционная решетка алюминиевая окрашена в белый цвет, для подоконников | | шт | | 2 |
| 2 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 2.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| 3 | Наклеивание бронированной пленки на стеклопакеты | м2 | 9 | 3.1 | | Бронированная пленка | | м2 | | 9 |
| Потолки оставляем без изменений | | | | | | | | | | |
| Разные работы | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,03 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 327 общей площадью 58,5 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 29,14 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 58,8 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 58,8 | 3.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3,5 м | | м/п | | 9,5 |
|  |  |  |  | 3.2 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 9,5 |
|  |  |  |  | 3.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 9,5 |
|  |  |  |  | 3.4 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 1,4 |
| 4 | Монтаж плинтуса | м/п | 29,14 | 4.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 30,6 |
|  |  |  |  | 4.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 88 |
|  |  |  |  | 4.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 15 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки локальные участки | м2 | 2,50 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Оштукатуривание стен | м2 | 2,50 | 2.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 63 |
| 3 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 85,17 | 3.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 27 |
|  |  |  |  | 3.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 31 |
|  |  |  |  | 3.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 57 |
|  |  |  |  | 3.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 341 |
|  |  |  |  | 3.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 1107 |
|  |  |  |  | 3.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 187 |
|  |  |  |  | 3.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 187 |
|  |  |  |  | 3.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 2,08 |
|  |  |  |  | 3.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 26 |
| 4 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 85,17 | 4.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,2 |
| 5 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 85,17 | 5.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 5 |
| 6 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 85,17 |  | |  | |  | |  |
| 7 | Окраска стен за два раза | м2 | 85,17 | 7.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 8 | Огрунтовка стен, за два раза | м/п | 87,10 | 8.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 9 | Шпатлевание стен за два раза | м/п | 87,10 | 9.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,9 |
| 10 | Шлифовка стен перед покраской | м/п | 87,10 |  | |  | |  | |  |
| 11 | Окраска стен за два раза | м/п | 87,10 | 11.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,7 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 56,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 28,1 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 28,1 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 28,1 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,5 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 84,4 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,2 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 84,4 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 58,3 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 46,6 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 3,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,3 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,001 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещения 321, 323, 325 общей площадью 161,1 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 101,87 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 161,1 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Обеспыливание пылесосом | м2 | 161,1 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Устройство базового слоя наливного пола (При необходимости) Основит Скорлайн FK48 (FK45) толщиной слоя 20-50 мм | м2 | 161,1 | 4.1 | | Наливной пол Основит Скорлайн FK48 (FK45) | | м3 | | 4,8 |
| 5 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа супер финишный основит ровилайн FC 49 толщиной слоя 0-5 мм | м2 | 161,1 | 5.1 | | Наливной пол основит ровилайн FC 49, в мешках по 20 кг | | шт | | 64 |
| 6 | Огрунтовка пола токопроводящей грунтовкой | м3 | 53,8 | 6.1 | | Грунт форба Forbo 041 Europrimer | | кг | | 8,1 |
| 7 | Проклеить медную ленту с шагом 1,5х1,5 м | м/п | 71,3 | 7.1 | | Медная лента Forbo 801 Eurostripe ЕС | | м/п | | 71,3 |
| 8 | Укладка антистатического линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 161,1 | 8.1 | | Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS или аналог | | м2 | | 177,2 |
|  |  |  |  | 8.2 | | Токопроводящий клей типа Forbo 523 Eurocol Eurostar Tack EC | | кг | | 40,3 |
|  |  |  |  | 8.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 12,8 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м/п | 101,87 | 9.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 107,0 |
|  |  |  |  | 9.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 343 |
|  |  |  |  | 9.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 23 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки локальные участки | м2 | 12,50 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 272,99 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Демонтаж перегородок из стеклоблоков, с металл каркасом | м2 | 47,64 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Демонтаж металлических перегородок | м2 | 15,88 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Оштукатуривание стен | м2 | 12,50 | 5.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 313 |
| 6 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой в том числе обшивка электро щита | м2 | 103,17 | 6.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 33 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 38 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 69 |
|  |  |  |  | 6.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 413 |
|  |  |  |  | 6.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 1341 |
|  |  |  |  | 6.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 227 |
|  |  |  |  | 6.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 227 |
|  |  |  |  | 6.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 2,52 |
|  |  |  |  | 6.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 31 |
| 7 | Демонтаж штукатурки локальные участки | м/п | 30,00 |  | |  | |  | |  |
| 8 | Оштукатуривание стен | м2 | 30,00 | 8.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 450 |
| 9 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 181,66 | 9.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 2,5 |
| 10 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 181,66 | 10.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 10 |
| 11 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 181,66 |  | |  | |  | |  |
| 12 | Окраска стен за два раза | м2 | 181,66 | 12.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 4 |
| 13 | Огрунтовка стен и ригелей за два раза | м/п | 145,18 | 13.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,6 |
| 14 | Шпатлевание стен и ригелей за два раза | м/п | 145,18 | 14.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 3,1 |
| 15 | Шлифовка стен и ригелей перед покраской | м/п | 145,18 |  | |  | |  | |  |
| 16 | Окраска стен и ригелей за два раза | м/п | 145,18 | 16.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1,2 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 45 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 45 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 45 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 27 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 27 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 146,9 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 73,4 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 73,4 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 73,4 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 3,9 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 220,3 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 3,1 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 220,3 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 146,9 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 146,9 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 6,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,5 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,2 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 326, 326а общей площадью 64,6 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 46,35 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 64,6 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Демонтаж стяжки в 326а | м2 | 19,1 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Обеспыливание пылесосом | м2 | 64,6 |  | |  | |  | |  |
| 5 | Устройство базового слоя наливного пола (При необходимости) Основит Скорлайн FK48 (FK45) толщиной слоя 20-50 мм | м2 | 19,1 | 5.1 | | Наливной пол Основит Скорлайн FK48 (FK45) | | м3 | | 0,6 |
| 6 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа супер финишный основит ровилайн FC 49 толщиной слоя 0-5 мм | м2 | 64,6 | 6.1 | | Наливной пол основит ровилайн FC 49, в мешках по 20 кг | | шт | | 26 |
| 7 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 64,6 | 7.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 10,3 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Линолеум коммерческий шириной 3,5 м | | м/п | | 10,3 |
|  |  |  |  | 7.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 11,3 |
|  |  |  |  | 7.4 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 1,5 |
| 8 | Монтаж плинтуса | м/п | 47,15 | 8.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 49,5 |
|  |  |  |  | 8.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 130 |
|  |  |  |  | 8.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 57 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 136,37 | 1.1 | | ГКЛ Гипсокортон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 44 |
|  |  |  |  | 1.2 | | Профиль наравляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 50 |
|  |  |  |  | 1.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 91 |
|  |  |  |  | 1.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 545 |
|  |  |  |  | 1.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 1773 |
|  |  |  |  | 1.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 300 |
|  |  |  |  | 1.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 300 |
|  |  |  |  | 1.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 3,33 |
|  |  |  |  | 1.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 41 |
| 2 | Демонтаж штукатурки локальные участки | м2 | 5,00 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 1,00 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Оштукатуривание стен | м2 | 5,00 | 4.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 125 |
| 5 | Зачистка шпаклевки, стен под окнами | м2 | 3,50 |  | |  | |  | |  |
| 6 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 169,19 | 6.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 2,4 |
| 7 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 169,19 | 7.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 9 |
| 8 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 169,19 |  | |  | |  | |  |
| 9 | Окраска стен за два раза | м2 | 169,19 | 9.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 4 |
| 10 | Огрунтовка стен и ригелей за два раза | м/п | 90,00 | 10.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 11 | Шпатлевание стен и ригелей за два раза | м/п | 90,00 | 11.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,9 |
| 12 | Шлифовка стен и ригелей перед покраской | м/п | 90,00 |  | |  | |  | |  |
| 13 | Окраска стен и ригелей за два раза | м/п | 90,00 | 13.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,7 |
| 14 | Укладка керамической плитки на стену | м2 | 0,80 | 14 | | Плитка керамическая 200х400 мм белая | | м2 | | 0,8 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 30 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 м предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 30 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 15,3 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 15,3 |
| Двери | | | | | | | | | | |
| 1 | Монтаж одностворчатой двери 0,9\*2,1 | шт | 1 |  | | Дверное полотно деревянной 900\*2000 с двух сторон с наличниками, с добором, с ограничителем открывания. | | шт | | 1 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж потолка типа армстронг с направляющими | м2 | 56,1 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 30,9 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Огрунтовка потолка за 1 раз (локальные места под шпаклевку) | м2 | 28,1 | 3.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,4 |
| 4 | Шпатлевание потолка за 2 раза (локальные места) | м2 | 28,1 | 4.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,5 |
| 5 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 84,2 | 5.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,2 |
| 6 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 84,2 | 6.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| 7 | Монтаж потолка типа армстронг | м2 | 56,1 | 7.1 | | Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Retail bord 600x600x12) | | м2 | | 56,8 |
|  |  |  |  | 7.2 | | Решетка вентиляционная 600х600 | | шт | | 2,0 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 1,8 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,005 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |
| Помещение 324 общей площадью 49,8 м2 | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 31,10 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | м2 | 49,8 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Обеспыливание пола пылесосом | м2 | 49,8 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Устройство наливного пола финишным ровнителем типа супер финишный основит ровилайн FC 49 толщиной слоя 0-5 мм | м2 | 49,8 | 4.1 | | Наливной пол основит ровилайн FC 49, в мешках по 20 кг | | шт | | 20 |
| 5 | Укладка линолеума на клей, с проклейкой шва жгутом | м2 | 49,8 | 5.1 | | Линолеум коммерческий шириной 3 м | | м/п | | 8,1 |
|  |  |  |  | 5.2 | | Линолеум коммерческий шириной 3,5 м | | м/п | | 8,1 |
|  |  |  |  | 5.3 | | Жгут для проклейки стыков | | м/п | | 8,1 |
|  |  |  |  | 5.4 | | Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг | | шт | | 1,2 |
| 6 | Монтаж плинтуса | м/п | 31,90 | 6.1 | | Плинтус идеал деконика 70 мм, с фурнитурой (торцевые заглушки, уголок внутренний, уголок наружный) | | м/п | | 33,5 |
|  |  |  |  | 6.2 | | Саморез по ГКЛ 3,5\*3,1 | | шт | | 75 |
|  |  |  |  | 6.3 | | Дюбель гвоздь 6\*40 | | шт | | 36 |
| Стены | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж перегородки из алюминиевого каркаса со стеклянным заполнением | м2 | 33,63 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу в 1 слой | м2 | 79,55 | 2.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 25 |
|  |  |  |  | 2.2 | | Профиль направляющий 50х40х3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 29 |
|  |  |  |  | 2.3 | | Профиль стоечный 50\*50\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 53 |
|  |  |  |  | 2.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 318 |
|  |  |  |  | 2.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 1034 |
|  |  |  |  | 2.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 175 |
|  |  |  |  | 2.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 175 |
|  |  |  |  | 2.8 | | Серпянка 45 мм\*45м | | шт | | 1,94 |
|  |  |  |  | 2.9 | | Штукатурка гипсовая "Фугенфюллер" кг | | кг | | 24 |
| 3 | Демонтаж штукатурки локальные участки | м2 | 10,00 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Оштукатуривание стен | м2 | 10,00 | 4.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 250 |
| 5 | Зачистка шпаклевки, стен локально | м2 | 10,00 |  | |  | |  | |  |
| 6 | Огрунтовка стен, за один раз | м2 | 91,71 | 6.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,3 |
| 7 | Шпатлевание стен за два раза | м2 | 91,71 | 7.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 5 |
| 8 | Шлифовка стен перед покраской | м2 | 91,71 |  | |  | |  | |  |
| 9 | Окраска стен за два раза | м2 | 91,71 | 9.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 2 |
| 10 | Устройство откосов из ГКЛ на каркасе из оцинкованных металлических профилей в один слой | м/п | 5,57 | 10.1 | | ГКЛ Гипсокартон лист КНАУФ 3000\*1200\*12,5 | | шт | | 0,23 |
|  |  |  |  | 10.2 | | Профиль направляющий 27\*28\*3000 | | шт | | 2,00 |
|  |  |  |  | 10.3 | | Профиль 60\*27\*3000 толщина 0,6 мм | | шт | | 1,00 |
|  |  |  |  | 10.4 | | Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 10.5 | | Саморез по гипсокартону 3,5\*35 мм | | шт | | 28,95 |
|  |  |  |  | 10.6 | | Дюбель универсальный 6/65 | | шт | | 6,00 |
|  |  |  |  | 10.7 | | Шуруп саморез гипс-дерево 3,9\*65 мм | | шт | | 6,00 |
| 11 | Огрунтовка стен и ригелей за два раза | м/п | 72,17 | 11.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 0,8 |
| 12 | Шпатлевание стен и ригелей за два раза | м/п | 72,17 | 12.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 1,5 |
| 13 | Шлифовка стен и ригелей перед покраской | м/п | 72,17 |  | |  | |  | |  |
| 14 | Окраска стен и ригелей за два раза | м/п | 72,17 | 14.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 0,6 |
| 15 | Изготовление, монтаж пластикой перегородки с остеклением по кругу, и встроенной дверью размером проема 900\*2000 в чистоте. | м2 | 33,63 | 15.1 | | Пластиковая перегородка г-образная длина сторон 2,77 м и 4,54 м, а высотой 4,6 м. В короткой стороне предусмотреть дверь, размер проема в чистоте 900мм х2000 мм. Перегородка должна подходить плотно к потолку, примыкающие швы (пол, стена, потолок, окно) должны быть заполнены и иметь завершённый вид (обрамлены уголком, нащельником, плинтусом) | | м2 | | 33,6 |
| Окна | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж деревянной оконной конструкции | м2 | 15 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Изготовление, монтаж пластикового окна с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу | м2 | 15 | 2.1 | | Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, 2 створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые. Габариты оконной конструкции 3\*5 м, с верху 1,1-1,2 ми предусмотреть сэндвич, остальное остекление. | | м2 | | 15 |
| 3 | Монтаж вертикальных жалюзей | м2 | 9 | 3.1 | | Жалюзи вертикальные в комплекте с направляющими и ламелями | | м2 | | 9 |
| Потолки | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки рустов | м/п | 9,9 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Оштукатуривание рустов в потолочных плитах | м/п | 9,9 | 2.1 | | Штукатурка гипсовая, кг | | кг | | 99 |
| 3 | Зачистка потолка от побелки, шпаклевки (локально) | м2 | 24,9 |  | |  | |  | |  |
| 4 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 74,7 | 4.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 5 | Шпатлевание потолка за 2 раза (сплошное по всей поверхности) | м2 | 74,7 | 5.1 | | Финишная шпаклевка ROTBAND PASTA profy KNAUF , 18 кг | | шт | | 4,0 |
| 6 | Огрунтовка потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 74,7 | 6.1 | | Грунтовка Glims,10 кг | | шт | | 1,0 |
| 7 | Покраска потолка за 1 раз (сплошная по всей поверхности) | м2 | 74,7 | 7.1 | | Краска интерьерная «White Line ВД» 14,5 кг | | шт | | 1 |
| Разные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | Вывоз мусора с погрузкой, выгрузкой и утилизацией | тн | 0,4 |  | |  | |  | |  |
| 2 | Металлолом | тн | 0,15 |  | |  | |  | |  |
| 3 | Влажная уборка помещения после строительно-монтажных работ перед сдачей работ, с протиранием дверей, окон и т.д | шт | 1 |  | |  | |  | |  |

Начальник отдела 20 АО «НИИЭТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Меренков