Приложение № 3

Утвердил

Начальник отдела №20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Меренков

Ведомость материалов освещения включая аварийное освещение

1й этаж, в/о 27-31/А-Г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Кабель ВВГнг(А) LS 3х1,5 | 777м |
| 2 | Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х1,5 | 50м |
| 3 | Гофра ПВХ *ф20*мм | 704м |
| 4 | Распределительная коробка | 69шт |
| 5 | Клипса *ф20*мм | 1365шт |
| 6 | ВАГО 3м | 50шт |
| 7 | ВАГО 5м | 137шт |
| 8 | Выключатель внутр.монт. 2-кл. | 12шт |
| 9 | Выключатель внутр.монт.1-кл. | 5шт |
| 10 | Подрозетник | 17шт |
| 11 | Светодиодная панель LDVO0-6576-50-4000-K01 48Вт, 4800Лм, 4000К 595х595х9мм | 60шт |
| 12 | Панель светодиодная IN 12Вт | 29шт |
| 13 | Накладные панели (светильники) Led-Gl-24 для потолка Грильято | 29шт |
| 14 | Светодиодный светильник LINER/P40-L40 (предоставляет АО «НИИЭТ») | 8шт |
| 15 | Выключатель накладной 1-кл. | 5шт |
| 16 | Комплект метизов |  |

Все проходные отверстия в стенах и перекрытиях должны иметь закладные металлические гильзы и запенены противопожарной пеной. Все кабельные линии должны быть промаркированы и иметь соответствующие протоколы (приложить лицензию – электролаборатория ). Автоматические выключатели 6кА .Рекомендованные производители материалов и оборудования: автоматические выключатели, включая диф – DEKraft;

выключатели, розетки с рамками – Systeme Electric, AtlasDesign, цвет белый;

кабельная продукция обязательно ГОСТ

Названия брендов материалов согласовываются с заказчиком.

\* Предусмотреть комплект метизов и расходных материалов для монтажа.

Подготовил

Ведущий инженер-энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Крашенинников

Проверил

Заместитель начальника отдела №20\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Хорошилов