Приложение № 3

Утвердил

Начальник отдела №20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Меренков

Ведомость материалов освещения включая аварийное освещение

3й этаж, в/о 27-31/А-Г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Кабель ВВГнг(А) LS 3х1,5 | 607 м |
| 2 | Кабель ВВГнг(А) FRLS 3х1,5 | 36 м |
| 3 | Гофра ПВХ *ф20*мм | 527 м |
| 4 | Распределительная коробка | 43 шт. |
| 5 | Клипса *ф20*мм | 1000 шт |
| 6 | ВАГО 3м | 46 шт. |
| 7 | ВАГО 5м | 93 шт. |
| 8 | ВАГО 6м | 18 шт. |
| 9 | Выключатель внутр.монт. 2-кл. | 11 |
| 10 | Выключатель внутр.монт.1-кл. | 1 |
| 11 | Подрозетник | 12 |
| 12 | Светодиодная панель LDVO0-6576-50-4000-K01 48Вт, 4800Лм, 4000К 595х595х9мм | 82 |
| 13 | Светильник LEDeffect РИТЕЙЛ СВО  LE-СВО-14-025-1049-20Т | 13 |
| 14 | Накладные панели (светильники) Led-Gl-24 для потолка Грильято | 14 |
| 15 | Комплект метизов |  |

Все проходные отверстия в стенах и перекрытиях должны иметь закладные металлические гильзы и запенены противопожарной пеной. Все кабельные линии должны быть промаркированы и иметь соответствующие протоколы (приложить лицензию – электролаборатория ). Автоматические выключатели 6кА .

Рекомендованные производители материалов и оборудования: автоматические выключатели, включая диф – DEKraft;

выключатели, розетки с рамками – Systeme Electric, AtlasDesign, цвет белый;

кабельная продукция обязательно ГОСТ

Названия брендов материалов согласовываются с заказчиком.

\* Предусмотреть комплект метизов и расходных материалов для монтажа.

Подготовил

Ведущий инженер-энергетик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Крашенинников

Проверил

Заместитель начальника отдела №20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Хорошилов