Приложение №4

Утвердил

Главный инженер

АО «НИИЭТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Еремин

Ведомость материалов для сети освещения включая аварийное (дежурное)

освещение 2-й этаж в/о 1-6/А-Г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Количество | Единица измерения |
| 1 | Кабель ВВГ нг (А) LS 3х1,5 | 817 | м |
| 2 | Кабель ВВГ нг (А) FRLS 3х1.5 | 58 | м |
| 3 | Гофра *ф* 20мм | 557 | м |
| 4 | Распред. коробка | 52 | шт |
| 5 | Выключатель 2-кл | 10 | шт |
| 6 | Выключатель 1-кл | 6 | шт |
| 7 | Подрозетник | 23 | шт |
| 8 | Ваго 5 местн. | 132 | шт |
| 9 | Ваго 3 местн. | 93 | шт |
| 10 | Клипсы *ф* 20мм | 1200 | шт |
| 11 | Переключатель 1-кл | 2 | шт |
| 12 | Бирки кабельные | 1 | коплект |
| 13 | Стяжки нейлоновые кабельные | 1 | коплект |
| 14 | Светодиодная панель LDVO0-6576-50-4000-K01 48Вт, 4800Лм, 4000К 595х595х9мм | 74 | шт |
| 15 | Светильник LEDeffect РИТЕЙЛ СВО  LE-СВО-14-025-1049-20Т | 8 | шт |
| 16 | Накладные панели (светильники) Led-Gl-24 для потолка Грильято | 16 | шт |
| 17 | Световая панель водостойкая 115мм Arlinght 020709 IP44 1200Лм | 14 | шт |

Подготовил

Ведущий инженер-энергетик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Г. Крашенинников

Проверил

Начальник отдела №20

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Меренков