Приложение №15

Утвердил

Начальник 18 отдела

АО «НИИЭТ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Крюков

Ведомость материалов LAN сетей и телефонии.

3й этаж, в/о 27-31/А-Г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Cabeus SH-05F-22U60/60-BK Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 22U 600x600x1082mm (ШхГхВ) дверь стекло, цвет черный (RAL 9004) | 1 шт |
| 2 | Патч-панель Cabeus высокой плотности, 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, PLHD-48-Cat.5e-Dual | 5 шт |
| 3 | Коммутатор Qtech QSW-4530-54TX | 4 шт |
| 4 | Оптические модули Qtech QSC SFP+ 20G10E-1310 | 12 шт |
| 5 | Розетка LAN 2-я внутреннего монтажа (в одном стиле с розеткой 220В) | 81 шт. +  (5 шт. резерв) |
| 6 | Кабель экранированный F/UTP Cat5e, 4 пары (0,50 мм) PVCнг (А) LS,  WR-FTP-4p-C5E-PVC-GY | 7930 м |
| 7 | Гофра ПВХ Ø25мм | 700 м |
| 8 | Клипса для гофры ПВХ Ø 25 | 1400 шт. |
| 9 | Коннектор RG45 | 260 шт. |
| 10 | Кабель Netlink ОКСК-4А-1,0 (4 волокна) бухта 200м УТ-00001045 | 200 м |
| 11 | Оптический кросс стоечный Эмилинк NTSS-RFOB-1U-8-SC/U-9-SP1.5G1A Кросс | 1 шт |

Все проходные отверстия в стенах и перекрытиях должны иметь закладные металлические гильзы и запенены противопожарной пеной

кабельная продукция обязательно ГОСТ

Названия брендов материалов согласовываются с заказчиком.

\* Предусмотреть комплект метизов и расходных материалов для монтажа.

Подготовил

Ведущий инженер 2 категории

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Дибров

Проверил

Начальник отдела №18

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Крюков